AJÁNLATTÉTELI NYOMTATVÁNY

|  |  |
| --- | --- |
| **TÁRGY** | **Ajánlattételi felhívás a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. üzemeltetésében**  **lévő Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó sportlétesítménybe 1 (egy) darab új, kültéri**  **használatra való LED videófal és tartószerkezet beszerzésére, felszerelésére és beüzemelésére** |

1. **AZ AJÁNLATTEVŐ ADATAI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **cégnév/EV neve:** |  |
| **székhely:** |  |
| **levelezési cím:** |  |
| **cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:** |  |
| **cégjegyzésre jogosult(ak):** |  |
| **adószám:** |  |
| **bankszámlaszám:** |  |
| **e-mailcím:** |  |
| **telefonszám:** |  |

1. **MEGAJÁNLOTT VÉTELÁR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tárgy** | **Ajánlatkérő által meghatározott legmagasabb vételár** | **Ajánlattevő ajánlata** |
| Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó sportlétesítményt üzemeltető Ajánlatkérő  részére a sportlétesítmény területén új LED videófal beszerzése, leszállítása, az Ajánlatkérő  által a nyertes Ajánlattevővel jelen eljárás tárgya szerinti megkötött adásvételi szerződést  követően készíttetett statikai szakvéleménynek megfelelően a LED videófalnak a  tartóoszlopra rögzítése és a LEDfal beüzemelése. | **15 000 000 Ft + Áfa** |  |

1. **A LEDFAL MÁRKÁJA, TÍPUSA: …………………………………………………….**

**KÉRJÜK CSATOLJA AZ E-MAILJEZ A MEGAJÁNLOTT LEDFAL MŰSZAKI JELLEMZŐIT ÉS FOTÓJÁT/RAJZÁT VAGY JELÖLJÖN MEG OLYAN LINKET ITT, AHOL MEGTEKINTHETŐEK ÉS LETÖLTHETŐEK EZEK AZ INFORMÁCIÓK**

**A LEDFAL műszaki paraméterei, amelyeknek teljesülnie kell:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tárgy** | **Ajánlatkérő által meghatározott adatok** | **Ajánlattevő ajánlata** |
| **Képarány** | Preferált: 1.77:1( 16:9 )  Minimum: 1.66:1  Maximum: 1.80:1 |  |
| **Méret** | (hasznos videófelület)  Preferált: ≈ 672 x 384 cm  minimum szélesség: 650 cm  maximum szélesség: 700 cm |  |
| **Műszaki adatok** | Pixel-távolság: ≈ 5mm (P5)  4 – 6 mm  Pixel-technológia RGB SMD vagy újabb technológia  Fényerő: ≥ 5000cd/m2  Automatikus fényerőállítás (külső fényérzékelővel)  Színek száma: ≥ 16 millió  Látószög: ≥140° vízszintes  ≥100° függőleges |  |
| **Képfrissítés** | Mobiltelefonnal/kamerával készített felvételen ne okozzon  csíkozást  ≥ 3800 Hz |  |
| **IP védettség** | IP65 minimum (esőálló) |  |
| **Üzemi hőmérséklet** | -20 °C - +40°C |  |
| **Üzemi páratartalom** | 10% - 90% |  |
| **Élettartam** | ≥ 100 000 h |  |
| **Vezérlés** | -min. 2x HDMI csatlakozás  - távoli vezérlés LAN kapcsolaton  - videófal kimenő jel redundancia kiépítése  - HDMI bemeneten érkező videó automatikus  átméretezése a videófal képfelbontására torzítás és  képminőségromlás nélkül( adaptive scaling ) |  |
| **Áramfogyasztás** | Alacsony  Jelenlegi áramellátás: 3x16A 230V  Bővíthető: 3x25A-al áramhatárolóval az Ajánlatkérő által |  |
| **Szervizelés** | Könnyen szervizelhető elölről vagy hátulról. Amennyiben  kabinetes kialakításra kerül sor, ami csak hátulról szerelhető,  akkor a kabinetek ajtaja nyitható kell legyen, a tartókeret nem  akadályozhatja. |  |

Ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie magyar nyelven minden alapvető információt a LEDFAL műszaki paramétereiről, a garanciáról és a szervízről.

1. **VÁLLALT TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ: ………………………………………**
2. **VÁLLALT JÓTÁLLÁSI IDŐ: ………….. ÉV**

**(a jogszabályban kötelezően előírt minimum jótállási időnél kevesebb nem lehet!)**

**Az ajánlattevővel kötött karbantartási szerződés megkötése esetén a jótállási idő meghosszabbítható? Igen / nem**

**Ha igen, hány évvel? ………………… évvel**

1. **EGYÉB KÖZLEMÉNY, AMELYET ELŐ KÍVÁN ADNI:**
2. **AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAI**

**Ajánlattevő jelen ajánlat aláírásával nyilatkozik, hogy**

* az ajánlattételi felhívásban feltüntetett feladatokat a szerződéssel összhangban, az elvárható körültekintéssel és gondossággal a hatályos jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével látja el;
* jelen ajánlat benyújtásakor nincs lejárt köztartozása, adótartozása, az Ajánlatkérővel szemben fennálló tartozása és nem áll felszámolás, csődeljárás, illetve végrehajtás hatálya alatt;
* a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül;
* az ajánlati felhívásban szereplő műszaki paramétereknek teljes mértékben megfelel az ajánlata szerinti LEDFAL
* az ajánlattételi felhívásban feltüntetett fizetési feltételeket elfogadja;
* a hatályos alapító okirata alapján, illetve bejegyzett tevékenységi körei alapján jogosult a tárgyi LEDFAL magyarországi forgalmazására;
* eredeti, gyári új LEDFAL-ra tesz ajánlatot.

Ajánlattevő jelen ajánlat aláírásával tudomásul veszi, hogy **érvénytelen** az ajánlata, ha:

* az ajánlattételi határidőn túl érkezik, illetve nem a megfelelő e-mailcímre vagy módon nyújtották be;
* a megajánlott ajánlati ár több, mint az ajánlattételi felhívásban meghatározott plafon vételár ;
* nem a cégjegyzésre jogosult írta alá az ajánlatot;
* a csatolt igazolások, nyilatkozatok, referenciaszerződések nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát;
* az ajánlati felhívásban előírt követelményeknek nem felel meg, illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem igazolta;
* Ajánlattevő az ajánlati árat nem egyértelműen vagy hiányosan határozta meg vagy azokat más ajánlatához vagy feltételhez kötötte;
* az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy

* az Ajánlattételi felhívásban nem részletezett kérdésekben az ajánlati felhíváshoz tartozó szerződés-tervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak;
* Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést;
* Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa és új eljárást írjon ki;
* a szerződés megkötését követően a szerződés nem módosítható, így különösen a vételár nem emelhető;
* Ajánlatkérő adatvédelmi szabályzata Ajánlatkérő honlapjáról ([www.bsk.sport.hu](http://www.bsk.sport.hu)) letölthető.

Budapest, 2025. ………………………………